ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по публична покана с предмет:**

**„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 5-D машина за рязане на камък чрез вода“**

# Бенефициент: „КАЕН ГРАНИТИ“ ООД

**Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, 8000, ул. Карлово 13, партер**

# ОБЩИ ПРАВИЛА

***Обект на процедурата****:* „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 5-D машина за рязане на камък чрез вода“

финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/587791 в рамките на Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

# ВИД НА СТОКАТА ЗА ДОСТАВКА

Оборудването, предмет на доставките, следва да бъде новo, неупотребявано и нерециклирано.

Предложеното оборудване трябва да е окомплектовано с всички необходими захранващи, комуникационни и междинни кабели (когато е приложимо). Всички конфигурации трябва да включват и необходимите аксесоари, материали за монтаж (когато е приложимо).

Изпълнителят ще има за задача:

* Да извърши доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудването;
* Да обучи персонала на бенефициента за работа с доставеното оборудване
* Да осъществява гаранционното обслужване на доставеното оборудване;
* Да гарантира наличност на резервни части за доставеното оборудване през гаранционния период с цел осигуряване на непрекъснатост на работата;

**Място на изпълнение на доставката:** Производствена база на фирма Каен Гранити ООД, СПЗ, ул. Янко Комитов №38, хале 2, Бургас 8010

# Максимален срок за изпълнение на доставката:

5-D машина за рязане на камък чрез вода - **до 240 (двеста и четиридесет) дни от сключване на договора**, но не по-късно от крайния срок за изпълнение не проекта, а именно – 31.07.2023 г.

**Гаранционен период на обслужване за всички обособени позиции:** 2 година или 4000 работни часа (което достигне първо).

**Срок за реакция и посещение на място (при необходимост) при повреда:** в рамките на максимум 20 дни от получаване на уведомление за възникване на повреда.

При изготвяне на офертата участниците трябва да спазят следните минимални технически изисквания на Възложителя към оборудването, предмет на доставката. Оферта, която не покрива минималните технически изисквания на Възложителя, се отстранява от участие в процедурата.

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование на оборудването** | **Количество** | **Минимални технически и/или функционални характеристики (на български)** |
| **5-D машина за рязане на камък чрез вода** | 1 | Система за водно рязане с X, Y и Z –оси;  Програмируема, серво-задвижвана Z ос;  Директно куплирана помпа – поне 4000 бара;  Гравиране с чиста вода;  Допълнителни услуги – гаранция 2 години или 4000 работни часа;  Вакуумен асистент за пробиване на крехки матeриали;  Сензор за осигуряване на подходяща височина от режещата глава до повърхността на материала  Система за отстраняване на абразив;  Обучение на двама служители;  Транспорт до ул. Янко Комитов №38, хале 2, Бургас;  Допълнително оборудване и софтуер;  Текстуриране на потока – водно гравиране и рязане. |

*\* за разглеждане се допускат всички оферти, които отговарят на минималните технически и функционални характеристики*