ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по публична покана с предмет:**

**„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“**

# Бенефициент: „Хайтек“ ООД

**Седалище и адрес на управление: с. Давидково 4944, Промишлена зона 2, ул. „Момчил юнак“ 8**

# ОБЩИ ПРАВИЛА

***Обект на процедурата****:* “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“ по следните обособени позиции:

**Обособена позиция 1:** „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на кондензационна сушилна камера за фасониран дървен материал“

**Обособена позиция 2:** „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на циркуляр за рязане на блокчета“

финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2023/372634 в рамките на Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

Настоящата техническа спецификация определя минималните изисквания към оборудването, предмет на настоящата процедура.

# ВИД НА СТОКАТА ЗА ДОСТАВКА

Оборудването, предмет на доставката по обособени позиции 1 и 2, следва да бъде новo, неупотребявано и нерециклирано.

Предложеното оборудване трябва да е окомплектовано с всички необходими захранващи, комуникационни и междинни кабели, както и с бързи връзки (когато е приложимо).

Всички конфигурации трябва да включват и необходимите материали за монтаж, закрепване и технологично заземяване на оборудването (когато е приложимо). Изпълнителят се задължава да:

* Проектира и изработи оборудването по обособената позиция, за която кандидатства
* Извърши доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудването;
* Обучи за своя сметка персонала на бенефициента за работа с доставеното оборудване
* Осъществява гаранционно обслужване на доставеното оборудване
* Гарантира наличност на резервни части за доставеното оборудване през гаранционния период с цел осигуряване на непрекъснатост на работата.

**Място на изпълнение на доставката:** Цех за пелети и цех за дървообработка Хайтек ООД, с. Давидково 4944

# Максимален срок за изпълнение на доставката: до 6 месеца от сключване на договора, но не по-късно от крайния срок за изпълнение не проекта, а именно – 30.04.2024 г.

**Гаранционен период на обслужване:** минимум 24 месеца

**Срок за реакция и посещение на място (при необходимост) при повреда:** в рамките на максимум 48 часа (24/7/365) от получаване на уведомление за възникване на повреда

При изготвяне на офертата участниците трябва да спазят следните минимални технически изисквания на Възложителя към оборудването, предмет на доставката. Оферта, която не покрива минималните технически изисквания на Възложителя, се отстранява от участие в процедурата.

**ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование на оборудването** | **Количество** | **Минимални технически и/или функционални характеристики (на български)** |
| **Кондензационна сушилна камера за фасониран дървен материал** | 1 | **Размери и общи характеристики :**  **Широчина на вратата : до 5.00м.**  **Височина : до 4.00м**  **Дълбочина: не по-малко от 5.50м.**  **Главна врата : опция между плъзгаща се или на панти**  **Наличие на инспекционна врата**  **Обем на материала в една камера : не по-малко от 30 м3**  **Технически спецификации :**  Дебелина на на конструкцията (панелите) – не по-малко от 100мм  Дебит на вентилаторите : не по-малко от 50000 м3  Наличие на термопомпена система  Максимална работна температура : не по-ниска от 550С  Мощност на вентилаторите не по-малко от 3kW  Мощност на компресора : не по-малко от 8kW  Обща инсталирана мощност : да не надвишава 40kW |

**ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование на оборудването** | **Количество** | **Минимални технически и/или функционални характеристики (на български)** |
| **Циркуляр за рязане на трупчета** | 1 | * **Подаване на заготовките – ръчно;** * **Мощност на електродвигателя - не повече от 4 кW;** * **Височина на рязане**: -  минимална не повече от 70 мм;   - максимална не по-малко от 135мм;   * **Дължина на отрязаните блокчета:** - минимална 50 мм ;   - максимална не по-малко от 300 мм ;   * **Широчина на заготовката**: - минимална 6 см ;   - максимална не по-малко 15 см ;   * **Капацитет на рязане:**  - 1000 блокчета / час. |

*\* за разглеждане се допускат всички оферти, които отговарят на минималните технически и функционални характеристи*