ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по публична покана с предмет:**

**“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на КОМПРЕСОР“**

# Бенефициент: „Кристиян-Алберт Андонов – Тодорка Андонова“ ЕТ

# Седалище и адрес на управление: гр. Сандански, ул. Перун 2, п.к. 2800

# ОБЩИ ПРАВИЛА

***Обект на процедурата****:* “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компресор“,

съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ „2023/372953 Green Innovation in Kristian – Albert Andonov – Todorka Andonova STC”, който се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия Финансов Механизъм 2014-2021 в рамките на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“.

Настоящата техническа спецификация определя минималните изисквания към оборудването, предмет на настоящата процедура.

# ВИД НА СТОКАТА ЗА ДОСТАВКА

Оборудването, предмет на доставките, следва да бъде новo, неупотребявано и нерециклирано.

Предложеното оборудване трябва да е окомплектовано с всички необходими захранващи, комуникационни и междинни кабели (когато е приложимо). Всички конфигурации трябва да включват и необходимите аксесоари, материали за монтаж (когато е приложимо).

Изпълнителят ще има за задача:

* Да извърши доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудването;
* Да обучи персонала на бенефициента за работа с доставеното оборудване
* Да осъществява гаранционното обслужване на доставеното оборудване;
* Да гарантира наличност на резервни части за доставеното оборудване през гаранционния период с цел осигуряване на непрекъснатост на работата;

# Място на изпълнение на доставката: Производствена база на фирма „Кристиян-Алберт Андонов – Тодорка Андонова“ ЕТ, ул Перун 2, гр. Сандански

# Максимален срок за изпълнение на доставката:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пробивния център - до 30 (тридесет) дни от сключване на договора, но не по-късно от – 31.03.2024 г.

**Гаранционен период на обслужване за всички обособени позиции:** за винтовата двойка, част от винтовият компресор, гаранцията е 10 (десет) години или 44 000 (четиридесет и четири хиляди) моточаса, което се достигне първо, считано от датата на доставка на оборудването; за останалите основни компоненти на винтовият компресор гаранцията е 6 (шест) години или 44 000 (четиридесет и четири хиляди) моточаса, което се достигне първо, считано от датата на доставка на оборудването.

**Срок за реакция и посещение на място (при необходимост) при повреда:** в рамките на максимум 20 дни от получаване на уведомление за възникване на повреда.

При изготвяне на офертата участниците трябва да спазят следните минимални технически изисквания на Възложителя към оборудването, предмет на доставката. Оферта, която не покрива минималните технически изисквания на Възложителя, се отстранява от участие в процедурата.

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование на оборудването** | **Количество** | **Минимални технически и/или функционални характеристики (на български)** |
| **компресор** | 1 | * Дебит 0,46÷1,02 m3 /min; * Максимално налягане 10 bar; * Мощност на електродвигателя 7,5 kW; * Въздушен ресивер 0,500 m3; * Точка на оросяване +3 °C. |
|  |  |  |

*\* за разглеждане се допускат всички оферти, които отговарят на минималните технически и функционални характеристи*