ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по публична покана с предмет:**

**„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на трошачна машина със сито“**

# Бенефициент: „Гугуланови“ ООД

**Седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. Промишлена 48, 6600**

# ОБЩИ ПРАВИЛА

***Обект на процедурата****: „*Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на трошачна машина със сито“

финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/587785 в рамките на Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

Настоящата техническа спецификация определя минималните изисквания към оборудването, предмет на настоящата процедура.

# ВИД НА СТОКАТА ЗА ДОСТАВКА

Оборудването, предмет на доставките, следва да бъде новo, неупотребявано и нерециклирано.

Предложеното оборудване трябва да е окомплектовано с всички необходими захранващи, комуникационни и междинни кабели (когато е приложимо). Всички конфигурации трябва да включват и необходимите аксесоари, материали за монтаж (когато е приложимо).

Изпълнителят ще има за задача:

* Да извърши доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудването;
* Да обучи персонала на бенефициента за работа с доставеното оборудване
* Да осъществява гаранционното обслужване на доставеното оборудване;
* Да гарантира наличност на резервни части за доставеното оборудване през гаранционния период с цел осигуряване на непрекъснатост на работата;

**Място на изпълнение на доставката:** Производствена база на фирма Гугуланови ООД, ул Промишлена 48, Кърджали

# Максимален срок за изпълнение на доставката:

Трошачна машина със сито- **до 240 (двеста и четиридесет) дни от сключване на договора**, но не по-късно от крайния срок за изпълнение не проекта, а именно – 31.06.2023 г.

**Гаранционен период на обслужване за всички обособени позиции:** 1 година или 1000 мото часа(което достигне първо).

**Срок за реакция и посещение на място (при необходимост) при повреда:** в рамките на максимум 20 дни от получаване на уведомление за възникване на повреда.

При изготвяне на офертата участниците трябва да спазят следните минимални технически изисквания на Възложителя към оборудването, предмет на доставката. Оферта, която не покрива минималните технически изисквания на Възложителя, се отстранява от участие в процедурата.

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование на оборудването** | **Количество** | **Минимални технически и/или функционални характеристики (на български)** |
| **Трошачна машина със сито** | 1 | Максимална производителност до 80 t / h  Максимален размер на подаване 500 mm  Размери на устието на хранилката 640 x 525 mm  Слот за раздробяване - диапазон на регулиране 30-80 mm  Задвижване Електрическо  Видове материали, които могат да захранват трошачната машина – материали от рециклиране, асфалт, тухли, бетон, естествен камък  Максимален диаметър на композитен материал - стоманобетон 8 mm  Брой чукове 4 бр ( 2 ударни и 2 инерционни)  Пресевна машина (сито)– Размер на материала след сортиране - 0/4 - 0/40 mm |

*\* за разглеждане се допускат всички оферти, които отговарят на минималните технически и функционални характеристи*