ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по публична покана с предмет:**

**„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“**

# Бенефициент: „Хайтек“ ООД

**Седалище и адрес на управление: с. Давидково 4944, Промишлена зона 2, ул. „Момчил юнак“ 8**

# ОБЩИ ПРАВИЛА

***Обект на процедурата****:* “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“ по следните обособени позиции:

**Обособена позиция 1:** „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стационарна барабанна дробилка за дървесина“

финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/587645 в рамките на Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

Настоящата техническа спецификация определя минималните изисквания към оборудването, предмет на настоящата процедура.

# ВИД НА СТОКАТА ЗА ДОСТАВКА

Оборудването, предмет на доставката по обособени позиции 1 и 2, следва да бъде новo, неупотребявано и нерециклирано.

Предложеното оборудване трябва да е окомплектовано с всички необходими захранващи, комуникационни и междинни кабели, както и с бързи връзки (когато е приложимо).

Всички конфигурации трябва да включват и необходимите материали за монтаж, закрепване и технологично заземяване на оборудването (когато е приложимо). Изпълнителят се задължава да:

* Извърши доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудването;
* Обучи за своя сметка персонала на бенефициента за работа с доставеното оборудване
* Осъществява гаранционно обслужване на доставеното оборудване
* Гарантира наличност на резервни части за доставеното оборудване през гаранционния период с цел осигуряване на непрекъснатост на работата.

**Място на изпълнение на доставката:** Цех за пелети и цех за дървообработка Хайтек ООД, с. Давидково 4944

# Максимален срок за изпълнение на доставката: до 10 месеца от сключване на договора, но не по-късно от крайния срок за изпълнение не проекта, а именно – 30.09.2023 г.

**Гаранционен период на обслужване:** минимум 12 месеца

**Срок за реакция и посещение на място (при необходимост) при повреда:** в рамките на максимум 24 часа (24/7/365) от получаване на уведомление за възникване на повреда

При изготвяне на офертата участниците трябва да спазят следните минимални технически изисквания на Възложителя към оборудването, предмет на доставката. Оферта, която не покрива минималните технически изисквания на Възложителя, се отстранява от участие в процедурата.

**ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование на оборудването** | **Количество** | **Минимални технически и/или функционални характеристики (на български)** |
| **Стационарна барабанна дробилка** | 1 | - Максимална скорост на подаване на дървен материал – не по-малко 30 л.м./мин.;  - Продуктивност на машината – не по-малко от 45 м3/ч.;  - Ширина на изходния материал – не по-голяма от 30мм  - Мощност на основния двигател – макс. 120 квт.  - Мощност на подаващите двигатели – общо до 10квт.;ю  - Размери на входа на дробилката – не по-малко от 600х250мм  - Диаметър на дробящия барабан – не по-малко от 550мм  - Макс. Обороти на барабана – не по-малко от 500  - габаритни размери на машината (ДхШ) – не повече от 3200х2000мм  **-** Тегло – не повече от 6000 кг. |

*\* за разглеждане се допускат всички оферти, които отговарят на минималните технически и функционални характеристи*