ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по публична покана с предмет:**

**„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“**

# Бенефициент: „Хайтек“ ООД

**Седалище и адрес на управление: с. Давидково 4944, Промишлена зона 2, ул. „Момчил юнак“ 8**

# ОБЩИ ПРАВИЛА

***Обект на процедурата****:* “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“ по следните обособени позиции:

**Обособена позиция 1:** „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стационарна автомобилна везна“

финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2023/372634 в рамките на Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

Настоящата техническа спецификация определя минималните изисквания към оборудването, предмет на настоящата процедура.

# ВИД НА СТОКАТА ЗА ДОСТАВКА

Оборудването, предмет на доставката по обособена позиция следва да бъде новo, неупотребявано и нерециклирано.

Предложеното оборудване трябва да е окомплектовано с всички необходими захранващи, комуникационни и междинни кабели, както и с бързи връзки (когато е приложимо).

Всички конфигурации трябва да включват и необходимите материали за монтаж, закрепване и технологично заземяване на оборудването (когато е приложимо). Изпълнителят се задължава да:

* Проектира и изработи оборудването по обособената позиция, за която кандидатства
* Извърши доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудването;
* Обучи за своя сметка персонала на бенефициента за работа с доставеното оборудване
* Осъществява гаранционно обслужване на доставеното оборудване
* Гарантира наличност на резервни части за доставеното оборудване през гаранционния период с цел осигуряване на непрекъснатост на работата.

**Място на изпълнение на доставката:** Цех за пелети и цех за дървообработка Хайтек ООД, с. Давидково 4944

# Максимален срок за изпълнение на доставката: до 6 месеца от сключване на договора, но не по-късно от крайния срок за изпълнение не проекта, а именно – 30.04.2024 г.

**Гаранционен период на обслужване:** минимум 24 месеца

**Срок за реакция и посещение на място (при необходимост) при повреда:** в рамките на максимум 48 часа (24/7/365) от получаване на уведомление за възникване на повреда

При изготвяне на офертата участниците трябва да спазят следните минимални технически изисквания на Възложителя към оборудването, предмет на доставката. Оферта, която не покрива минималните технически изисквания на Възложителя, се отстранява от участие в процедурата.

**ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование на оборудването** | **Количество** | **Минимални технически и/или функционални характеристики (на български)** |
| **Стационарна автомобилна везна** | 1 | **Конструкция и общи параметри**   * Антикорозионно покритие на конструкцията * Височина до 32см * Ширина на платформата до 3.5м * Дължина на платформата до 20м * Мобилни стоманобетонни подходи   **Метрологични харахтеристики:**   * Максимален товар не по-малко от 60 000kg * Минимален товар най-много 1000кг. * Клас на точност III по БДС EN 45501 * Работна температура от -20°C до +40°C   **Измервателен индикатор**   * Цифров LCD дисплей с подсветка * Включени функции Тара и нула * Интегриране на аварийно акумулаторно захранване * Интегрирана защита от мълнии   **Разпределителна кутия**   * Защита IP68 * Изработка от неръждаема стомана * Осигуряване на не по-малко от 15м сигнален кабел   **Софтуер за кантарни бележки**   * Изработване на софтуер специфично за целите на Хайтек ООД или внедряване на готов софтуерен продукт с цел нормалното функциониране на автомобилната везна и работата и в пълен капацитет – интегриране на различни функционалности. * Внедряване на система за печатане на кантарни бележки и извеждане на показатели на LCD дисплей видим отвън.   **Допълнителен външен дисплей**   * Инсталиране на подходящ външен дисплей   **Монтаж**   * Монтаж на везната върху равна бетонна площадка |

*\* за разглеждане се допускат всички оферти, които отговарят на минималните технически и функционални характеристи*