**Образец на оферта**

## ДО

„Скортел“ ООД

гр. София, ул.„Коста Лулчев“ № 60, вх Г, ап. 21

**О Ф Е Р Т А**

**От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование на кандидата)*

за участие в процедура „Избор с публична обява“ за определяне на изпълнител с предмет:

**“Закупуване на платформа за тестване и производство на OECB”**

*(наименование на предмета на процедурата)*

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството му на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

**“Закупуване на платформа за тестване и производство на OECB“**

*(наименование на предмета на процедурата)*

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативно установения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подизпълнители. *ще ползваме/няма да ползваме*

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение, но не по-късно от срока за изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ за реализация на Проект „Integrated innovative VMS for boats and small ships – I2VMS (Интегрирана иновативна СНК за моторни лодки и малки кораби – I2VMS)” № 2020/551621, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България ”, Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия” с изпълнител Скортел ООД – 30.04.2023 г.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната обява)*.

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| **Изисквания и условия на**  **„Скортел“ ООД**  (*наименование на бенефициента*) | **Предложение на кандидата**  *Марка/модел/производител/тех-нически характеристики* | **Забележка** |
| --- | --- | --- |
| 1. **Минимални технически спецификации:** |  |  |
| Платформата за тестване и производство на Блок за контрол на операциите и околната среда (OECB), осигуряваща тестова и производствена среда, трябва да бъде изградена от напълно интегрирани модули, готови за инсталация и употреба като цялостно интегрирано решение – интегрирана платформа.  Основната функция на OECB е да осъществява събиране и първична обработка на данни от комплекти датчици за наблюдение на работните операции, осъществявани на борда на малък или среден плавателен съд, за наблюдение на въздушната среда и на водната среда при изпълнението на тези работни операции.  Компонентите на платформата да са в състав и количество: |  |  |
| * 1. Комуникационен възел за датчиците в състава на OECB: * преобразувател Serial-to-Ethernet с повече от 4 серийни порта. |  |  |
| * 1. Комплект датчици за метео наблюдение в състав:   Комбинирана станция или набор от датчици за измерване на скорост и посока на вятъра, температура и относителна влажност на въздуха, атмосферно налягане със следните минимални параметри:   * скорост на вятъра – от 0 до 30 м/сек, с резолюция от 0.1 м/сек; * посока на вятъра – от 0° до 359.0°, с резолюция от 0.1 градус; * температура на въздуха – от -20 до +50 градуса С, с резолюция от 0.1 градус С; * относителна влажност на въздуха – в диапазона 0 – 95% RH, с резолюция от 0.1% RH; * атмосферно налягане – в диапазона 400 – 1000 hPa, с резолюция от 0.1 hPa; * порт за серийна връзка (RS-422 и/или RS-485 и/или RS-232); * комуникация по протокол NMEA 0183; * пригодност за ползване в морски приложения – водоустойчивост IPX4 или по-добра, GPS приемник и компас. |  |  |
| * 1. Комплект датчици за наблюдение на водната среда в състав:   Система с многофункционална сонда/набор от сонди за измерване на соленост и проводимост на водата, разтворен кислород, температура на водата със следните минимални параметри:   * температура на водата – от 0 до 40 градуса С, с точност 1 градус С; * проводимост на водата – в диапазона 0-50 mS/cm, с точност не по-лоша от ±1%; * соленост на водата (изчислена) – в диапазона 0-50 PSU, с точност не по-лоша от 1 PSU; * разтворен кислород – в диапазона 0 – 200%, с точност не по лоша от ±1%. |  |  |
| * 1. Комплект датчици за наблюдение на работните операции на борда на плавателния съд в състав: * RFID комплект предавател/приемник с обхват не по-малък от 20 метра, предавателят пригоден за работа под вода, автономност не по-малко от 6 месеца, програмируем приемник със сериен и/или 1-wire комуникационни интерфейси; * камера за външна инсталация Full HD, 2MP с тригериран запис и капацитет на паметта не по-малък от 128 GB, защитеност IP67 или по-добра. |  |  |
| * 1. Управляващ компютър със софтуер за наблюдение и управление на датчиците и интерфейс към ASPS: * мобилен компютър подходящ за работа в производствена среда; * минимална дължина на диагонала на екрана 14 инча; * разделителна способност на екрана 1920 x 1080; * оперативна памет 16GB RAM; * твърд диск 500GB SSD; * Етернет адаптер и Wi-Fi адаптер с поддръжка на стандарт WiFi 6 802.11 AX; * предварително инсталирана операционна система, съвместима с доставяния софтуер; * предварително инсталиран софтуер за наблюдение и управление на датчиците, поддържащ таблично и графично представяне на изходните данни от датчиците в реално време, инструменти за анализ, обработка и запис на данните в база данни. * инсталираният софтуер трябва да осигурява интерфейс за обмен на данни с ASPS платформата по стандарт OPC DA (Data Access). |  |  |
| 1. **Изисквания към Документацията и окомплектоване на доставката:** |  |  |
| * 1. На етап оферта кандидатът представя в предложението си принципна схема на свързване на компонентите на платформата за тестване и производство на OECB като цялостно интегрирано решение. |  |  |
| * 1. При изпълнението на доставката Изпълнителят предоставя принципна схема на свързване на интегрираната платформа за тестване и производство на OECB, съответните ръководства за инсталация/монтаж, както и протокол(и) от тестове за работоспособност на основните компоненти, съобразно принципната схема на свързване на интегрираната платформа. |  |  |
| * 1. Изпълнителят предоставя и съответните лицензионни споразумения за софуера в ползва на Бенефициента. |  |  |
| * 1. Всички допълнителни аксесоари, необходими за монтажа, тестването и пускането в експлоатация на интегрираната платформа за тестване и производство на OECB като монтажни плотове, монтажни стойки и крепежни елементи за мачтов монтаж, захранващи кабели, информационни кабели, съединители, комуникационни кабели и антени, и всякакви специфични инструменти за монтаж на компонентите на платформата са за сметка на Изпълнителя, така че платформата да бъде предадена на Бенефициента във вид за окончателна инсталация като интегриран комплект в съответствие с принципната схема на свързване. Начинът на употреба на платформата ще бъде в лабораторни условия, с изнасяне на точки навън на разстояния не по-малки от 5 метра. |  |  |
| 1. **Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка:** |  |  |
| * 1. За платформата за тестване и производство на OECB трябва да бъде осигурен срок на гаранционно обслужване, на място на изпълнение на доставката, от 24 месеца от дата на подписване на приемо-предавателен протокол за окончателно приемане на доставката.   За периода на гаранционната поддръжка се отстраняват проблеми в рамките на 20 работни дни, считано от деня на уведомяване от страна на Бенефициента.  Разходите за осигуряване на гаранционно обслужване са изцяло за сметка на Изпълнителя. |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА**

**Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Описание на доставките/услугите/  дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева без ДДС  (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| **1** | **Закупуване на платформа за тестване и производство на OECB** | **1** |  |  |

**За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена[[1]](#footnote-1) на нашата оферта възлиза на:**

**Цифром:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Словом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*посочва се цифром и словом стойността без ДДС*)

**Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).**

**ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(описва се)*

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от ПМС № 118/20.05.2014 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние *(ако такива се изискват)*;
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация *(ако такива се изискват)*;
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие *(ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);*
6. Документи по т. 1, 2 *,*3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*;
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие *(описват се)*;

**ДАТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(длъжност на представляващия кандидата)

1. Не се посочва при извършване на периодични доставки. [↑](#footnote-ref-1)