**Образец на оферта**

## ДО

„Скортел“ ООД

гр. София, ул.„Коста Лулчев“ № 60, вх Г, ап. 21

**О Ф Е Р Т А**

**От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование на кандидата)*

за участие в процедура „Избор с публична обява“ за определяне на изпълнител с предмет:

**“Закупуване на платформа за тестване и производство на SSCB”**

*(наименование на предмета на процедурата)*

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството му на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

**“Закупуване на платформа за тестване и производство на SSCB“**

*(наименование на предмета на процедурата)*

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативно установения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подизпълнители. *ще ползваме/няма да ползваме*

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение, но не по-късно от срока за изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ за реализация на Проект „Integrated innovative VMS for boats and small ships – I2VMS (Интегрирана иновативна СНК за моторни лодки и малки кораби – I2VMS)” № 2020/551621, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България ”, Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия” с изпълнител Скортел ООД – 30.04.2023 г.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната обява)*.

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| **Изисквания и условия на**  **„Скортел“ ООД**  (*наименование на бенефициента*) | **Предложение на кандидата**  *Марка/модел/производител/тех-нически характеристики* | **Забележка** |
| --- | --- | --- |
| 1. **Минимални технически спецификации:** |  |  |
| Платформата за тестване и производство на Блок за управление състоянието на кораба (SSCB), осигуряваща тестова и производствена среда, трябва да бъде изградена от напълно интегрирани модули, готови за инсталация и употреба като цялостно интегрирано решение – интегрирана платформа.  Платформата за тестване и производство на SSCB да се базира на продукти за точно измерване на вибрации, удар, наклон и температура. Основната функция на SSCB е да осъществява контрол на основните бордови агрегати на един плавателен съд – двигател, водни помпи, корпус.  Компонентите на платформата да са в състав и количество: |  |  |
| * 1. Безжичен комуникационен възел за бордови датчици: * водоустойчив корпус, с усилена здравина; * сбор на данни от отдалечено разположени датчици - безжично; * едновременна поддръжка на минимум 16 отдалечени датчика; * обмен на данни чрез Ethernet интерфейс със софтуера за управление, инсталиран на управляващия компютър. |  |  |
| * 1. Комплект датчици за наблюдение на корабен двигател, в състав: * един вибрационен безжичен датчик; с водоустойчив корпус; с вграден регистратор на данни (data logger); обхват на измерване: ±2g. * един температурен безжичен датчик; с водоустойчив корпус; с вграден регистратор на данни (data logger); обхват на измерване: -50°C до +150°C. |  |  |
| * 1. Комплект датчици за наблюдение на корабния корпус, в състав: * един безжичен датчик за наклон; с водоустойчив корпус; с би-аксиален инклинометър с обхват на измерване ±90°, с разделителна способност на измерването по-голяма от 0,003°; * един вибрационен безжичен датчик; с водоустойчив корпус; с вграден регистратор на данни (data logger); обхват на измерване: ±2g. * един температурен безжичен датчик; с водоустойчив корпус; с вграден регистратор на данни (data logger); обхват на измерване: -50°C до +150°C. |  |  |
| * 1. Комплект датчици за наблюдение на корабни помпи, в състав: * един вибрационен безжичен датчик; с водоустойчив корпус; с вграден регистратор на данни (data logger); обхват на измерване: ±2g. * един температурен безжичен датчик; с водоустойчив корпус; с вграден регистратор на данни (data logger); обхват на измерване: -50°C до +150°C. |  |  |
| * 1. Управляващ компютър със софтуер за наблюдение и управление на датчиците и интерфейс към ASPS: * мобилен компютър подходящ за работа в производствена среда; * минимална дължина на диагонала на екрана 14 инча; * разделителна способност на екрана 1920 x 1080; * оперативна памет 16GB RAM; * твърд диск 500GB SSD; * Етернет адаптер и Wi-Fi адаптер с поддръжка на стандарт WiFi 6 802.11 AX; * предварително инсталирана операционна система, съвместима с доставяния софтуер; * предварително инсталиран софтуер за наблюдение и управление на датчиците, поддържащ таблично и графично представяне на изходните данни от датчиците в реално време, инструменти за анализ, обработка и запис на данните в база данни.   Инсталираният софтуер трябва да осигурява интерфейс за обмен на данни с ASPS платформата по стандарт OPC DA (Data Access). |  |  |
| 1. **Изисквания към Документацията и окомплектоване на доставката:** |  |  |
| * 1. При изпълнението на доставката Изпълнителят предоставя съответните ръководства за инсталация/монтаж и експлоатация на оборудването и стенда, както и калибрационни сертификати на датчиците. |  |  |
| * 1. Изпълнителят предоставя и съответните лицензионни споразумения за софуера или софтуерни ключове в ползва на Бенефициента. |  |  |
| * 1. Доставката да бъде придружена от: * Лабораторен стенд (имитатор на корабен корпус и силови агрегати) с компютърно управление, за симулация на вибрации, накланяне и регистриране измененията в температурата на конструкцията (основните агрегати). На стенда да бъдат предвидени места за инсталация на всеки един от конкретните типове датчици с цел проверка чрез симулация на въздействия. Стендът трябва да бъде комплектован със съответните крепежни елементи, захранващи и комуникационни кабели; * Към всеки от датчиците да бъде доставен водоустойчив екраниран захранващ кабел с дължина 5 метра. |  |  |
| * 1. На етап оферта Кандидатът представя конструктивна скица на лабораторния стенд, с необходимите пояснения, за демонстриране ясно принципа на работа на стенда и постигане на целите на употребата му. |  |  |
| 1. **Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка:** |  |  |
| * 1. За платформата за тестване и производство на SSCB трябва да бъде осигурен срок на гаранционно обслужване, на място на изпълнение на доставката, от 24 месеца от дата на подписване на приемо-предавателен протокол за окончателно приемане на доставката.   За периода на гаранционната поддръжка се отстраняват проблеми в рамките на 20 работни дни, считано от деня на уведомяване от страна на Бенефициента.  Разходите за осигуряване на гаранционно обслужване са изцяло за сметка на Изпълнителя. |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА**

**Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Описание на доставките/услугите/  дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева без ДДС  (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| **1** | **Закупуване на платформа за тестване и производство на SSCB** | **1** |  |  |

**За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена[[1]](#footnote-1) на нашата оферта възлиза на:**

**Цифром:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Словом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*посочва се цифром и словом стойността без ДДС*)

**Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).**

**ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(описва се)*

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от ПМС № 118/20.05.2014 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние *(ако такива се изискват)*;
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация *(ако такива се изискват)*;
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие *(ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);*
6. Документи по т. 1, 2 *,*3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*;
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие *(описват се)*;

**ДАТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(длъжност на представляващия кандидата)

1. Не се посочва при извършване на периодични доставки. [↑](#footnote-ref-1)