**Образец на оферта**

## ДО

„Скортел“ ООД

гр. София, ул.„Коста Лулчев“ № 60, вх Г, ап. 21

**О Ф Е Р Т А**

**От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование на кандидата)*

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

**“Закупуване на нова VMS платформа за софтуерна разработка и операции, включително за симулация и оценка на операциите”**

*(наименование на предмета на процедурата)*

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството му на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

**“Закупуване на нова VMS платформа за софтуерна разработка и операции, включително за симулация и оценка на операциите“**

*(наименование на предмета на процедурата)*

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативно установения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подизпълнители. *ще ползваме/няма да ползваме*

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение, но не по-късно от срока за изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ за реализация на Проект „Integrated innovative VMS for boats and small ships – I2VMS (Интегрирана иновативна СНК за моторни лодки и малки кораби – I2VMS)” № 2020/551621, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България ”, Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия” с изпълнител Скортел ООД – 30.04.2023 г.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана)*.

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Изисквания и условия на**  **„Скортел“ ООД**  (*наименование на бенефициента*) | **Предложение на кандидата**  *Марка/модел/производител/тех-нически характеристики* | **Забележка** |
| 1. **Минимални технически спецификации:** |  |  |
| AVL/VMS сървърен лиценз за локална инсталация, за минимум 1000 обекта. Всички разходи отнасящи се до лицензии за допълнителен софтуер, необходим за работа на AVL/VMS системата, като например бази данни, операционни системи или друг софтуер са за сметка на Изпълнителя. |  |  |
| Функционалността на сървъра включва:  Система за администриране – панел за управление на ресурсите на системата под формата на WEB интерфейс или друг предложен от доставчика на решението инструмент;  Поддръжка на произволни устройства, работещи под – приложение за ретранслация по протокол Retranslator (Приложение № 1 към Техническата спецификация), IPS протокол за предаване на данни (Приложение № 2 към Техническата спецификация) и директна поддръжка в платформата на всички модели устройства от 5-те производителя, както следва: Ecotelematics, Teltonika, Ruptela, Galileosky, BCE / Xirgo Global. |  |  |
| Система за фактуриране – инструмент, осигуряващ възможност за изчисление на клиентските разходи за брой абонаменти за устройства и генерирани SMS съобщения от тях по зададена тарифа. |  |  |
| Модул от типа SDK/API/SOAP за интеграция с външни системи. Модулът следва да осигури следните минимални възможности – извеждане на исторически данни от устройствата, извеждане на текущите данни от устройствата, задаване на статуси за устройствата, изпращане на съобщения до устройствата.  Ретранслация на данните към други системи с модул за ретранслация по протокол Retranslator (Приложение № 1 към Техническата спецификация) и IPS протокол за предаване на данни (Приложение № 2 към Техническата спецификация). Ретранслацията да се осъществява по следния начин – създава се поток от ретранслирани данни с използване на един от двата цитирани горе протокола към друга система по име на домейн или IP адрес и порт; в потока се включват данни от избрани устройства; данните се предават по метода First-in-first-out. |  |  |
| Лицензът трябва да включва функционалности за:   * Отчети – набор от отчети, позволяващи генериране на изходна справка за група устройства, единично устройство, водач или друг ресурс на системата за произволно избран интервал от време; * Водачи – поддръжка на номенклатура от водачи с минимални атрибути имена, телефонен номер и персонален идентификационен код; * Контрол на горивото – възможност за следене на разхода на гориво, зарежданията и източванията посредством хардуерни сензори, свързани към устройствата; * Уведомления – осигуряване на известяване на ползвател на системата през електронна поща и/или SMS за настъпило събитие. Събитията, които минимално се изисква да бъдат контролирани са както следва: превишаване на зададена скорост, задействие на цифров или аналогов вход на устройство, контрол за вход/изход в географска зона; * Задачи – осигуряване на минимална функционалност за генериране на отчет под формата на файл в предварително зададен формат по разписание; * Сервизни профилактики – осигуряване на възможност за въвеждане и следене на сроковете на сервизни интервали, застраховки, прегледи, дължими такси, изтичащи по астрономическо време, пробег или моточасове за обектите в системата; * Контрол на маршрута – осигуряване на възможност за създаване на маршрути от контролни точки и следене за тяхното изпълнение на присвоени към тях устройства; * Ремаркета – поддръжка на номенклатура за прикачен интервал и ремаркета, които да бъдат присъединявани ръчно или автоматично към устройства; * Свързаност на отдалечени модеми – поддръжка на отдалечени модеми от вида “облачна услуга за изпращане на SMS” или хардуерен модем за изпращане на SMS с цел известяване и отдалечено конфигуриране на устройствата.   Лицензът трябва да дава възможност за:   * добавяне на неограничен брой допълнителни сайтове (с възможности за ползване на собствени лога на всеки); * резервиращ сървър (за горещ резерв) – осигуряван по метод предложен от доставчика на решението.   На разположение трябва да бъде като миминум мобилно приложение за Android. Мобилното приложение да предоставя възможност на потребителите на системата за отдалечен достъп до нея през оптимизиран интерфейс за работа през екран на мобилно устройство. Минималните функционалности, които трябва да покрива мобилното приложение са наблюдение на текущото местоположение на устройство или група устройства, статистики за конкретно избрано устройство и чат с водачите през форма на приложението. |  |  |
| Да се изпълни персонален дизайн за Скортел ООД – напълно персонализиран дизайн и уникален стил на интерфейса, включително цветови схеми и шрифтове. Да включва брандиране на основния уеб интерфейс и на мобилното приложение. Скортел ООД ще предостави графични материали в необходимите формати и размери след финалния избор на изпълнител на проекта и съгласно ограниченията на предложената от него система. |  |  |
| Морски ориентиран дизайн на интерфейса с морски мерни единици и иконография, автоматично превключване между тъмна и светла тема за намаляване на натоварването на операторите в различни части на денонощието при непрекъсната работа. Да включва брандиране на уеб интерфейса и на мобилното приложение. |  |  |
| Поддръжка на световни, морски и регионални карти – картите могат да бъдат достъпни директно от онлайн източници, локално инсталирани на картографски сървър към AVL/VMS сървъра и теглени от там или комбинация от двете възможности.  Функционалност за обратно геокодиране – извличане на адресна информация на база географското местоположение на устройството или посочена точка от картата в потребителския интерфейс. |  |  |
| 1. **Допълнителни, незадължителни, технически спецификации/характеристики, подлежащи на оценка спрямо „Методиката за оценка на офертите“, Показател 3 – “Оценка на функционалните параметри на предлаганата VMS платформа”:** |  |  |
| Платформата да поддържа сателитни комуникационни устройства/терминали работещи в M2M мрежата на сателитния оператор Inmarsat – IsatData Pro – Да се осигури директна поддръжка (без се използват протоколи Retranslator/IPS) на устройствата/терминали на производителя Orbcomm (предишна марка и продуктова линия - Skywave IDP), в това число и устройствата осигуряващи хибриден режим на работа (GPRS/ спътников).  \* Orbcomm е технологичния партньор на Inmarsat за IsatData Pro услугата. |  |  |
| Платформата да поддържа сателитни комуникационни устройства/терминали работещи в Inmarsat C/ mini-C мрежата на сателитния оператор Inmarsat – да се осигури директна поддръжка (без се използват протоколи Retranslator/IPS) на Inmarsat C/ mini-C устройства/терминали |  |  |
| Платформата да поддържа сателитни комуникационни устройства/терминали работещи в мрежата на сателитния оператор Iridium – Да се осигури директна поддръжка (без се използват протоколи Retranslator/IPS) на устройства/терминали работещи в мрежата на сателитния оператор Iridium, в това число и устройства осигуряващи хибриден режим на работа (GPRS/ спътников). |  |  |
| Платформата да дава възможност за изобразяване върху един маршрут (история) данните от различни източници – GSM и спътников, друг – Данните от източниците да се обединяват от AVL/VMS платформата и се изобразяват и интерпретират като данни от едно устройство, постъпили в хронологичен ред. |  |  |
| Горните изисквания се въвеждат поради фактът, че в моретата и океаните сателитната комуникация е основен канал за свръзка между плавателниите съдове и сушата. |  |  |
| 1. **Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка:** |  |  |
| За софтуерната платформа, обект на процедурата трябва да бъде осигурен срок на гаранционно обслужване не по-малък от 36 месеца от дата на подписване на приемо-предавателен протокол.  За периода на гаранционната поддръжка се отстраняват проблеми в рамките на 10 работни дни, считано от деня на уведомяване от страна на бенефициента.  За периода на гаранционната поддръжка се осигуряват и инсталират от изпълнителя всички налични ъпдейти за платформата, а също така в рамките на първите 12 месеца от гаранционния срок се осигуряват и инсталират от изпълнителя всички нови версии на платформата, в случай, че са налични такива.  Предложен срок за гаранционно обслужване по-голям или равен на минимално изискуемия подлежи на точкуване спрямо „Методиката за оценка офертите“, Показател 2 – “Условия на гаранционно обслужване”. Предложението на кандидата следва да бъде направено в цял/цели „месец/и“.  В случай, че кандидатът е посочил гаранционен срок по-малък от минимално изискуемия се отстранява от процедурата. Когато кандидат е предложил в офертата си срок на гаранционно обслужване над 60 месеца, за целите на методиката за оценка тази стойност ще бъде приравнена на 60 месеца. |  |  |
| 1. **Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):** |  |  |
| Софтуерната платформа трябва да бъде придружена от съответната документация, в съответствие с изискванията на Бенефициента, описани в процедурата. |  |  |
| 1. **Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо):** |  |  |
| Предоставят се съответните лицензионни споразумения в ползва на Бенефициента. |  |  |
| 1. **Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:** |  |  |
| Да бъде осигурено обучение на персонала за работа със софтуерната платформа за сметка на Изпълнителя. Категориите са администратори и потребители. |  |  |
| 1. **Изисквания към инсталирането, тестване и въвеждането в експлоатация:** |  |  |
| Извършване на инсталиране, тестване (включително 72 часови тестове) и пускане в експлоатация на софтуерната платформа за сметка на Изпълнителя. |  |  |
| 1. **Други:** |  |  |
| Изпълнителят за своя сметка предоставя услуга за хостване на платформата и за аварийно възстановяване с ежедневно архивиране на данни, в център за данни на територията на град Варна, с продължителност не по-малка от 60 месеца. Платформата се хоства върху подходящ хардуер, съобразен с инструкциите на производителя за осигуряване на нормална работа при присъединени мин. 1000 обекта. |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА**

**Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Описание на доставките/услугите/  дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева без ДДС  (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| **1** | **Нова VMS платформа за софтуерна разработка и операции, включително за симулация и оценка на операциите** | **1** |  |  |

**За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена[[1]](#footnote-1) на нашата оферта възлиза на:**

**Цифром:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Словом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*посочва се цифром и словом стойността без ДДС*)

**Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).**

**ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(описва се)*

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от ПМС № 118/20.05.2014 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние *(ако такива се изискват)*;
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация *(ако такива се изискват)*;
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие *(ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);*
6. Документи по т. 1, 2 *,*3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*;
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие *(описват се)*;

**ДАТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(длъжност на представляващия кандидата)

1. Не се посочва при извършване на периодични доставки. [↑](#footnote-ref-1)