ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по публична покана с предмет:**

**„ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ДЕКАНТИРАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА**

**ОТПАДЪЧНИ ВОДИ И ЗА ДЕХИДРАТАЦИЯ НА**

**ШЛАКА“**

# Бенефициент: „КАЕН ГРАНИТИ“ ООД

**Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, 8000, ул. Карлово 13, партер**

# ОБЩИ ПРАВИЛА

***Обект на процедурата****:* „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталация за декантиране и рециклиране на отпадъчни води и за дехидратация на шлака“ финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/587791 в рамките на Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

# ВИД НА СТОКАТА ЗА ДОСТАВКА

Оборудването, предмет на доставките, следва да бъде новo, неупотребявано и нерециклирано.

Предложеното оборудване трябва да е окомплектовано с всички необходими захранващи, комуникационни и междинни кабели (когато е приложимо). Всички конфигурации трябва да включват и необходимите аксесоари, материали за монтаж (когато е приложимо).

Изпълнителят ще има за задача:

* Да извърши доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудването;
* Да обучи персонала на бенефициента за работа с доставеното оборудване
* Да осъществява гаранционното обслужване на доставеното оборудване;
* Да гарантира наличност на резервни части за доставеното оборудване през гаранционния период с цел осигуряване на непрекъснатост на работата;

**Място на изпълнение на доставката:** Производствена база на фирма Каен Гранити ООД, СПЗ, ул. Янко Комитов №38, хале 2, Бургас 8010

# Максимален срок за изпълнение на доставката:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталация за декантиране и рециклиране на отпадъчни води и за дехидратация на шлака - **до 150 (сто и петдесет) дни от сключване на договора**, но не по-късно от крайния срок за изпълнение не проекта, а именно – 31.07.2023 г.

**Гаранционен период на обслужване за всички обособени позиции:** 2 година или 4000 работни часа (което достигне първо).

**Срок за реакция и посещение на място (при необходимост) при повреда:** в рамките на максимум 20 дни от получаване на уведомление за възникване на повреда.

При изготвяне на офертата участниците трябва да спазят следните минимални технически изисквания на Възложителя към оборудването, предмет на доставката. Оферта, която не покрива минималните технически изисквания на Възложителя, се отстранява от участие в процедурата.

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование на оборудването** | **Количество** | **Минимални технически и/или функционални характеристики (на български)** |
| **Инсталация за декантиране и рециклиране на отпадъчни води и за дехидратация на шлака** | 1 | Максимален капацитет на рециклиране: 600 л/мин  Помпа за отпадъчни води – 1 бр. (мин. Мощност 3,0 kW)  Станция за флокуланта:   * Контейнер; * Спирален електрически миксер (мин. мощност 0,2 kW); * Помпа за дозиране (min. мощност мощност 0,2 kW)   Устройство за декантиране на отпадъчни води   * Статичен силоз за декантиране (мин. Диаметър: 2000 мм; мин. височина 6000 мм)   Автоматично изхвърляне на шлаката  Филтър преса (максимален дебит на подаване на шлаката: 120 л/мин; максимално налягане 8 атм)  Електрическо табло  Обучение на двама служители;  Транспорт до ул. Янко Комитов №38, хале 2, Бургас; |

*\* за разглеждане се допускат всички оферти, които отговарят на минималните технически и функционални характеристики*